고양시 환경에너지시설 환경상영향조사

환경질 조사결과

1, 2, 3, 4차(여름, 가을, 겨울, 봄철)

2017.  07.

고   양   시

제1장 조사개요

가) 사업명

고양시 환경에너지시설 환경상영향조사

나) 조사기간

<표 1-1> 조사기간

구 분	1차(여름철 조사)	2차(가을철 조사)	3차(겨울철 조사)	4차(봄철 조사)
대기질	2016. 08. 16 ~ 19	2016. 11. 22 ~ 25	2017. 01. 17 ~ 20	2017. 04. 10 ~ 13
대기 다이옥신	-	2016. 11. 23 ~ 24	2017. 01. 18 ~ 19	2017. 04. 11 ~ 12
토양 다이옥신	-	2016. 11. 23	2017. 01. 18	-
소 음	2016. 08. 16 ~ 17	2016. 11. 24 ~ 25	2017. 01. 18 ~ 19	2017. 04. 11 ~ 12
악 취	2016. 08. 17 ~ 18	-	-	-
수 질	2016. 08. 18	2016. 11. 24	2017. 01. 19	2017. 04. 12
토 양	2016. 08. 18	-	-	-

주: 여름철조사[정상가동시], 가을철조사[Shutdown시], 겨울철조사[정상가동시], 봄철조사[착화 후 7일 이내]

다) 기상현황

<표 1-2> 기상현황

구 분		기 상	평균기온 (℃)	평균해면기압 (hPa)	풍 향	평균풍속 (m/s)	습 도 (%)
1차	2016.08.16	구름조금	29.2	1001.1	남	1.7	63.9
	2016.08.17	맑음	29.7	1003.0	남	1.9	61.6
	2016.08.18	구름많음	29.7	1005.1	남	1.5	62.2
	2016.08.19	구름많음	29.2	1006.1	서남서	1.4	69.3
2차	2016.11.22	흐림	2.8	1023.0	서북서	4.0	44.2
	2016.11.23	구름조금	-1.5	1027.6	서북서	3.0	36.1
	2016.11.24	맑음	-2.6	1028.2	서	2.1	39.2
	2016.11.25	구름조금	0.6	1028.1	북	1.5	41.6
3차	2017.01.17	구름조금	-2.3	1031.5	북북동	1.5	44.3
	2017.01.18	구름조금	-0.4	1030.7	서	1.3	68.8
	2017.01.19	구름조금	-1.3	1024.7	서	1.6	58.0
	2017.01.20	구름조금	-3.9	1021.5	서	2.9	67.5
4차	2017.04.10	구름조금	16.3	1012.4	북	2.7	26.0
	2017.04.11	구름조금	15.6	1005.8	북	3.3	37.3
	2017.04.12	맑음	11.7	1014.3	남	3.7	18.3
	2017.04.13	흐림	12.3	1016.2	남	2.5	54.8

라) 조사항목 및 조사주기

<표 1-3> 조사항목 및 조사주기

구 분	조 사 항 목	조 사 지 점	조 사 방 법	조 사 주 기
대 기 질	SO2, CO, NO2, PM-10, Pb, O3, Benzene, PM-2.5	4개소	◦대기오염공정시험방법 ◦현장조사	계절별 조사
대기 다이옥신	다이옥신 측정, 분석	2개소	◦잔류성유기오염물질 공정시험기준	3회/년
수 질	pH, COD, BOD, SS	1개소	◦수질오염공정시험방법 ◦현장조사	계절별 조사
소 음	소음(1개 항목) 주간,야간	3개소	◦소음‧진동공정시험방법 ◦현장조사	계절별 조사
토양	Cd, Cu, As, Hg, Pb, Cr+6, 유기인화합물, 폐놀류, PCB, CN, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌, TPH, Zn, Ni, F	3개소	◦토양오염공정시험방법 ◦현장조사	1회/년
토양 다이옥신	다이옥신 측정, 분석	2개소	◦잔류성유기오염물질 공정시험기준	2회/년
악 취	복합악취, 암모니아, 황화수소, 트리메틸아민, 메틸메르캅탄	3개소	◦악취공정시험방법 ◦현장조사	1회/년

마) 조사지점

<표 1-4> 항목별 조사지점

구 분		조 사 지 점	조사 횟수	비 고
대기질	A – 1	백석생활체육시설 내	4회	[A-2지점] ·1차: 커뮤니티센터 옥상 ·2, 3차: 103동(피난층, 30층) [A-4지점] ·1차: 윈스턴파크1차 옥상 ·2, 3, 4차: 윈스턴파크2차 1층
	A – 2	백석동일산 요진 Y-CITY
	A – 3	백석동동문굿모닝힐 옥상
	A – 4	백석동윈스턴파크2차 1층
대 기 다이옥신	AD - 1	백석동윈스턴파크2차 1층	3회
	AD - 2	백석생활체육시설 내
토 양 다이옥신	SD - 1	백석동윈스턴파크2차 옥상	2회
	SD - 2	백석생활체육시설 내
토 양	S - 1	환경에너지시설 사업지구 부지경계 (체육시설 능선)	1회	여름철 조사시 완료
	S - 2	능곡동118-5번지 앞(대곡길52-34)
	S - 3	백석공원 주변 산책로
악 취	O - 1	환경에너지시설 사업지구 반입장 앞	1회	여름철 조사시 완료
	O - 2	백석동윈스턴파크1차 옥상
	O - 3	백석공원 주변 산책로
수 질	W - 1	환경에너지시설 내(1차 처리시설 방류구)	4회
소 음	N - 1	백석공원 주변 산책로	4회	[N-3지점] ·1차: 커뮤니티센터 옥상 ·2, 3차: 102동(피난층, 30층)
	N - 2	백석동윈스턴파크 입구
	N - 3	백석동일산 요진 Y-CITY

주: 4차 조사시 대기질(A-2) 지점과 소음(N-3) 지점은 요진 Y-CITY 입주자 대표 반대 요청으로 조사가 이루어지지 못함

<그림 1-1> 조사지점 위치도

제2장 조사결과

가) 대기질

본 사업의 조사지점에 대하여 “대기오염공정시험기준”에 따라 측정‧분석하였다.

<표 2-1> 대기질 분석결과

항 목		구분	대기질				대기환경기준
			A-1	A-2	A-3	A-4
			체육시설	요진	굿모닝힐	윈스턴파크
1 차 (여름)	PM-2.5 (㎍/㎥)	08.16-08.17	35.5	36.8	37.1	33.9	24시간 평균치 50㎍/㎥ 이하
		08.17-08.18	35.4	35.7	33.4	28.5
		08.18-08.19	31.0	29.1	30.3	27.6
		평균	34.0	33.9	33.6	30.0
	PM-10 (㎍/㎥)	08.16-08.17	60.6	59.1	61.7	61.4	24시간 평균치 100㎍/㎥ 이하
		08.17-08.18	51.4	52.0	52.6	50.7
		08.18-08.19	47.8	47.2	49.6	48.3
		평균	53.3	52.8	54.6	53.5
	SO2 (ppm)	08.16-08.17	0.005	0.004	0.005	0.004	24시간 평균치 0.05ppm 이하
		08.17-08.18	0.004	0.004	0.004	0.005
		08.18-08.19	0.005	0.004	0.004	0.005
		평균	0.005	0.004	0.004	0.005
	NO2 (ppm)	08.16-08.17	0.017	0.016	0.017	0.016	24시간 평균치 0.06ppm 이하
		08.17-08.18	0.016	0.013	0.015	0.016
		08.18-08.19	0.018	0.015	0.015	0.017
		평균	0.017	0.015	0.016	0.016
	CO (ppm)	08.16-08.17	0.5	0.4	0.4	0.4	8시간 평균치 9ppm 이하
		08.17-08.18	0.4	0.4	0.5	0.4
		08.18-08.19	0.4	0.4	0.4	0.4
		평균	0.4	0.4	0.4	0.4
	O3 (ppm)	08.16-08.17	0.030	0.032	0.036	0.035	8시간 평균치 0.06ppm 이하
		08.17-08.18	0.033	0.035	0.033	0.031
		08.18-08.19	0.031	0.036	0.036	0.033
		평균	0.031	0.034	0.035	0.033
	Pb (㎍/㎥)	08.16-08.17	0.008	0.008	0.010	0.007	연간 평균치 0.5㎍/㎥ 이하
		08.17-08.18	0.010	0.010	0.010	0.006
		08.18-08.19	0.010	0.010	0.010	0.007
		평균	0.009	0.009	0.010	0.007
	벤젠 (㎍/㎥)	08.16-08.17	불검출	불검출	불검출	불검출	연간 평균치 5㎍/㎥ 이하
		08.17-08.18	불검출	불검출	불검출	불검출
		08.18-08.19	불검출	불검출	불검출	불검출
		평균	불검출	불검출	불검출	불검출

주: 불검출 : 검출한계 이하

<표 2-1> 대기질 분석결과(계속)

항 목		구분	대기질				대기환경기준
			A-1	A-2	A-3	A-4
			체육시설	요진	굿모닝힐	윈스턴파크
2 차 (가을)	PM-2.5 (㎍/㎥)	11.22-11.23	16.9	15.2	17.0	14.8	24시간 평균치 50㎍/㎥ 이하
		11.23-11.24	18.9	16.3	18.6	16.3
		11.24-11.25	21.6	22.9	21.0	19.8
		평균	19.1	18.1	18.9	17.0
	PM-10 (㎍/㎥)	11.22-11.23	32.6	30.6	35.3	29.5	24시간 평균치 100㎍/㎥ 이하
		11.23-11.24	41.5	36.8	38.6	34.6
		11.24-11.25	43.6	41.8	42.6	40.8
		평균	39.2	36.4	38.8	35.0
	SO2 (ppm)	11.22-11.23	0.006	0.006	0.006	0.006	24시간 평균치 0.05ppm 이하
		11.23-11.24	0.007	0.005	0.006	0.006
		11.24-11.25	0.006	0.005	0.005	0.004
		평균	0.006	0.005	0.006	0.005
	NO2 (ppm)	11.22-11.23	0.026	0.021	0.021	0.023	24시간 평균치 0.06ppm 이하
		11.23-11.24	0.023	0.023	0.024	0.026
		11.24-11.25	0.035	0.032	0.031	0.028
		평균	0.028	0.025	0.025	0.026
	CO (ppm)	11.22-11.23	0.4	0.5	0.4	0.3	8시간 평균치 9ppm 이하
		11.23-11.24	0.3	0.6	0.4	0.3
		11.24-11.25	0.3	0.3	0.3	0.3
		평균	0.3	0.5	0.4	0.3
	O3 (ppm)	11.22-11.23	0.013	0.012	0.013	0.015	8시간 평균치 0.06ppm 이하
		11.23-11.24	0.019	0.016	0.018	0.015
		11.24-11.25	0.017	0.017	0.019	0.015
		평균	0.016	0.015	0.017	0.015
	Pb (㎍/㎥)	11.22-11.23	불검출	불검출	불검출	불검출	연간 평균치 0.5㎍/㎥ 이하
		11.23-11.24	0.002	0.002	불검출	불검출
		11.24-11.25	0.001	0.002	0.001	불검출
		평균	0.002	0.002	0.001	불검출
	벤젠 (㎍/㎥)	11.22-11.23	불검출	불검출	불검출	불검출	연간 평균치 5㎍/㎥ 이하
		11.23-11.24	불검출	불검출	불검출	불검출
		11.24-11.25	불검출	불검출	불검출	불검출
		평균	불검출	불검출	불검출	불검출

주: 불검출 : 검출한계 이하

<표 2-1> 대기질 분석결과(계속)

항 목		구분	대기질				대기환경기준
			A-1	A-2	A-3	A-4
			체육시설	요진	굿모닝힐	윈스턴파크
3 차 (겨울)	PM-2.5 (㎍/㎥)	01.17-01.18	78.5	60.4	89.2	75.9	24시간 평균치 50㎍/㎥ 이하
		01.18-01.19	119.8	72.9	106.3	107.1
		01.19-01.20	81.5	47.7	91.0	64.4
		평균	93.3	60.3	95.5	82.5
	PM-10 (㎍/㎥)	01.17-01.18	89.3	67.2	95.6	78.5	24시간 평균치 100㎍/㎥ 이하
		01.18-01.19	137.0	88.0	117.3	108.7
		01.19-01.20	89.8	52.5	98.7	76.7
		평균	105.4	69.2	103.9	88.0
	SO2 (ppm)	01.17-01.18	0.010	0.006	0.009	0.009	24시간 평균치 0.05ppm 이하
		01.18-01.19	0.010	0.006	0.007	0.006
		01.19-01.20	0.009	0.007	0.007	0.007
		평균	0.010	0.006	0.008	0.008
	NO2 (ppm)	01.17-01.18	0.054	0.044	0.050	0.058	24시간 평균치 0.06ppm 이하
		01.18-01.19	0.051	0.029	0.057	0.044
		01.19-01.20	0.058	0.026	0.050	0.055
		평균	0.054	0.033	0.052	0.052
	CO (ppm)	01.17-01.18	0.9	1.2	0.8	0.9	8시간 평균치 9ppm 이하
		01.18-01.19	0.8	1.0	0.7	0.9
		01.19-01.20	0.9	0.6	0.7	0.7
		평균	0.9	0.9	0.7	0.8
	O3 (ppm)	01.17-01.18	0.007	0.008	0.009	0.008	8시간 평균치 0.06ppm 이하
		01.18-01.19	0.012	0.010	0.014	0.009
		01.19-01.20	0.014	0.008	0.014	0.012
		평균	0.011	0.009	0.012	0.010
	Pb (㎍/㎥)	01.17-01.18	0.017	0.005	0.012	0.009	연간 평균치 0.5㎍/㎥ 이하
		01.18-01.19	0.022	0.007	0.013	0.008
		01.19-01.20	0.013	0.005	0.009	0.008
		평균	0.017	0.006	0.011	0.008
	벤젠 (㎍/㎥)	01.17-01.18	불검출	불검출	불검출	불검출	연간 평균치 5㎍/㎥ 이하
		01.18-01.19	불검출	불검출	불검출	불검출
		01.19-01.20	불검출	불검출	불검출	불검출
		평균	불검출	불검출	불검출	불검출

주: 1.불검출 : 검출한계 이하

2.겨울철 조사기간 동안 고양시 전역에 대기오염경보(미세먼지 주의보 )가 발령됨

-PM-2.5: 2017.01.18(11:00) ~ 2017.01.20(14:00)

-PM-10 : 2017.01.19(11:00) ~ 2017.01.19(18:00)

<표 2-1> 대기질 분석결과(계속)

항 목		구분	대기질				대기환경기준
			A-1	A-2	A-3	A-4
			체육시설	요진	굿모닝힐	윈스턴파크
4 차 (봄철)	PM-2.5 (㎍/㎥)	04.10-04.11	16.8	-	17.8	16.4	24시간 평균치 50㎍/㎥ 이하
		04.11-04.12	18.2	-	19.3	18.0
		04.12-04.13	19.3	-	20.1	18.6
		평균	18.1	-	19.1	17.7
	PM-10 (㎍/㎥)	04.10-04.11	38.7	-	40.2	38.0	24시간 평균치 100㎍/㎥ 이하
		04.11-04.12	50.1	-	53.6	50.7
		04.12-04.13	53.1	-	58.2	53.3
		평균	47.3	-	50.7	47.3
	SO2 (ppm)	04.10-04.11	0.005	-	0.004	0.004	24시간 평균치 0.05ppm 이하
		04.11-04.12	0.006	-	0.004	0.005
		04.12-04.13	0.005	-	0.004	0.004
		평균	0.005	-	0.004	0.004
	NO2 (ppm)	04.10-04.11	0.034	-	0.040	0.033	24시간 평균치 0.06ppm 이하
		04.11-04.12	0.036	-	0.034	0.032
		04.12-04.13	0.028	-	0.031	0.029
		평균	0.033	-	0.035	0.031
	CO (ppm)	04.10-04.11	0.3	-	0.3	0.3	8시간 평균치 9ppm 이하
		04.11-04.12	0.4	-	0.3	0.4
		04.12-04.13	0.3	-	0.3	0.4
		평균	0.3	-	0.3	0.4
	O3 (ppm)	04.10-04.11	0.024	-	0.023	0.019	8시간 평균치 0.06ppm 이하
		04.11-04.12	0.018	-	0.020	0.019
		04.12-04.13	0.019	-	0.020	0.018
		평균	0.020	-	0.021	0.019
	Pb (㎍/㎥)	04.10-04.11	불검출	-	불검출	0.001	연간 평균치 0.5㎍/㎥ 이하
		04.11-04.12	0.002	-	불검출	불검출
		04.12-04.13	불검출	-	0.002	0.002
		평균	0.002	-	0.002	0.002
	벤젠 (㎍/㎥)	04.10-04.11	불검출	-	불검출	불검출	연간 평균치 5㎍/㎥ 이하
		04.11-04.12	불검출	-	불검출	불검출
		04.12-04.13	불검출	-	불검출	불검출
		평균	불검출	-	불검출	불검출

주: 1. 불검출 : 검출한계 이하

2. 4차 조사시 대기질(A-2) 지점은 요진 Y-CITY 입주자 대표 반대 요청으로 조사가 이루어지지 못함

나) 수질

본 사업의 조사지점에 대하여“수질오염공정시험기준”에 따라 측정‧분석하였다.

<표 2-2> 수질 분석결과

지 점 항 목			수질	수질오염물질의 배출허용기준 (‘나’지역)
			W-1 (1차 처리시설 방류수)
1 차 (여름)	pH	(-)	7.56	5.8~8.6
	BOD	(mg/L)	0.7	120 이하
	COD	(mg/L)	3.4	130 이하
	SS	(mg/L)	5.8	120 이하
2 차 (가을)	pH	(-)	7.45	5.8~8.6
	BOD	(mg/L)	0.4	120 이하
	COD	(mg/L)	2.6	130 이하
	SS	(mg/L)	6.3	120 이하
3 차 (겨울)	pH	(-)	7.56	5.8~8.6
	BOD	(mg/L)	0.8	120 이하
	COD	(mg/L)	3.9	130 이하
	SS	(mg/L)	2.5	120 이하
4 차 (봄철)	pH	(-)	7.76	5.8~8.6
	BOD	(mg/L)	1.3	120 이하
	COD	(mg/L)	1.8	130 이하
	SS	(mg/L)	3.6	120 이하

다) 토 양

본 사업의 조사지점에 대하여“토양오염공정시험기준”에 따라 측정‧분석하였다.

<표 2-3> 토양 분석결과

지 점 항 목			토 양			토양오염우려기준 (1지역)
			S-1	S-2	S-3
			소각시설 부지경계	대곡길52-34	백석공원
Cd		(mg/kg)	1.124	1.220	1.607	4
Cu		(mg/kg)	46.719	68.407	48.718	150
As		(mg/kg)	9.588	6.267	6.894	25
Hg		(mg/kg)	0.215	불검출	불검출	4
Pb		(mg/kg)	43.850	13.994	15.466	200
Cr6+		(mg/kg)	4.844	0.934	0.978	5
Zn		(mg/kg)	112.389	71.638	69.472	300
Ni		(mg/kg)	18.426	22.784	24.744	100
F		(mg/kg)	1.597	1.670	2.089	400
유기인		(mg/kg)	불검출	불검출	불검출	10
PCBs		(mg/kg)	불검출	불검출	불검출	1
CN		(mg/kg)	불검출	불검출	불검출	2
페놀		(mg/kg)	불검출	불검출	불검출	4
B	벤젠	(mg/kg)	불검출	불검출	불검출	1
T	톨루엔	(mg/kg)	불검출	불검출	불검출	20
E	에틸벤젠	(mg/kg)	불검출	불검출	불검출	50
X	크실렌	(mg/kg)	불검출	불검출	불검출	15
TPH		(mg/kg)	불검출	불검출	불검출	500

주) 불검출 : 검출한계 이하

라) 소음

본 사업의 조사지점에 대하여“소음진동공정시험기준”에 따라 측정‧분석하였다.

<표 2-4> 소음 측정결과

(Leq dB(A))

항 목 지 점		주 간					야 간
		1회	2회	3회	4회	평균	1회	2회	평균
1차 (여름)	N-1 (백석공원)	63.6	63.8	63.4	62.2	63.3	52.3	51.9	52.1
	환경기준	도로변 “가” 및 “나”지역				65	도로변 “가”,“나”지역		55
	N-2 (윈스턴)	65.5	63.1	63.9	64.7	64.3	64.7	60.6	62.7
	환경기준	도로변 “다”지역				70	도로변 “다”지역		60
	N-3 (요진)	54.5	55.4	55.0	54.0	54.7	52.9	51.5	52.2
	환경기준	도로변 “다”지역				70	도로변 “다”지역		60
2차 (가을)	N-1 (백석공원)	51.7	55.1	51.6	52.2	52.7	50.7	49.2	50.0
	환경기준	도로변 “가” 및 “나”지역				65	도로변 “가”,“나”지역		55
	N-2 (윈스턴)	65.7	65.2	64.3	65.4	65.2	64.1	61.1	62.6
	환경기준	도로변 “다”지역				70	도로변 “다”지역		60
	N-3 (요진)	51.7	53.2	54.8	51.3	52.8	51.0	48.7	49.9
	환경기준	도로변 “다”지역				70	도로변 “다”지역		60
3차 (겨울)	N-1 (백석공원)	53.6	52.9	54.6	52.4	53.4	53.0	51.1	52.1
	환경기준	도로변 “가” 및 “나”지역				65	도로변 “가”,“나”지역		55
	N-2 (윈스턴)	65.8	64.6	66.0	65.0	65.4	62.6	60.4	61.5
	환경기준	도로변 “다”지역				70	도로변 “다”지역		60
	N-3 (요진)	56.6	55.4	54.8	55.2	55.5	53.2	54.5	53.9
	환경기준	도로변 “다”지역				70	도로변 “다”지역		60
4차 (봄철)	N-1 (백석공원)	52.8	52.8	56.3	54.9	54.2	52.4	51.7	52.1
	환경기준	도로변 “가” 및 “나”지역				65	도로변 “가”,“나”지역		55
	N-2 (윈스턴)	65.6	65.1	64.1	66.4	65.3	64.4	61.4	62.9
	환경기준	도로변 “다”지역				70	도로변 “다”지역		60
	N-3 (요진)	-	-	-	-	-	-	-	-
	환경기준	도로변 “다”지역				70	도로변 “다”지역		60

주: 4차 조사시 소음(N-3) 지점은 요진 Y-CITY 입주자 대표 반대 요청으로 조사가 이루어지지 못함

마) 악 취

본 사업의 조사지점에 대하여“악취오염공정시험기준”에 따라 측정‧분석하였다.

<표 2-5> 악취 분석결과

지 점 항 목		악 취			배출허용기준 (희석배수) 기타지역
		O-1	O-2	O-3
		반입장 앞	윈스턴	백석공원
복합악취	(-)	4	3	3	15 이하
암모니아	(ppm)	0.65	0.52	0.33	1 이하
메틸메르캅탄	(ppm)	불검출	불검출	불검출	0.002 이하
황화수소	(ppm)	불검출	불검출	불검출	0.02 이하
트라이메틸아민	(ppm)	불검출	불검출	불검출	0.005 이하

주) 불검출 : 검출한계이하

바) 대기 다이옥신

본 사업의 조사지점에 대하여“잔류성유기오염물질공정시험기준”에 따라 측정‧분석하였다.

<표 2-6> 대기 중 다이옥신류 분석결과

항 목		구분	대기 중 다이옥신 (pg-TEQ/Sm3)		대기환경기준
			AD-1	AD-2
			윈스턴	체육시설
1차 (가을)	다이옥신	2,3,7,8-TCDD	0.0048	0.0021
		1,2,3,7,8-PeCDD	0.0062	0.0042
		1,2,3,4,7,8-HxCDD	0.0008	0.0004
		1,2,3,6,7,8-HxCDD	0.0010	0.0006
		1,2,3,7,8,9-HxCDD	0.0013	0.0007
		1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0.0003	0.0005
		OCDD	0.0000	0.0001
		소계	0.0144	0.0087
	퓨란	2,3.7,8-TCDF	0.0023	0.0014
		1,2,3,7,8-PeCDF	0.0009	0.0005
		2,3,4,7,8-PeCDF	0.0153	0.0093
		1,2,3,4,7,8-HxCDF	0.0014	0.0008
		1,2,3,6,7,8-HxCDF	0.0028	0.0015
		1,2,3,7,8,9-HxCDF	0.0008	0.0000
		2,3,4,6,7,8-HxCDF	0.0024	0.0014
		1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0.0006	0.0006
		1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0.0001	0.0002
		OCDF	0.0000	0.0001
		소계	0.027	0.016
	계		0.041	0.025	연간 평균치 0.6 pg-TEQ/Sm3 이하
2차 (겨울)	다이옥신	2,3,7,8-TCDD	0.0069	0.0095
		1,2,3,7,8-PeCDD	0.0130	0.0194
		1,2,3,4,7,8-HxCDD	0.0018	0.0040
		1,2,3,6,7,8-HxCDD	0.0037	0.0057
		1,2,3,7,8,9-HxCDD	0.0028	0.0051
		1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0.0021	0.0030
		OCDD	0.0004	0.0005
		소계	0.031	0.047
	퓨란	2,3.7,8-TCDF	0.0077	0.0093
		1,2,3,7,8-PeCDF	0.0040	0.0053
		2,3,4,7,8-PeCDF	0.0600	0.0768
		1,2,3,4,7,8-HxCDF	0.0079	0.0100
		1,2,3,6,7,8-HxCDF	0.0132	0.0174
		1,2,3,7,8,9-HxCDF	0.0014	0.0024
		2,3,4,6,7,8-HxCDF	0.0126	0.0167
		1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0.0040	0.0051
		1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0.0007	0.0008
		OCDF	0.0003	0.0004
		소계	0.112	0.144
	계		0.142	0.191	연간 평균치 0.6 pg-TEQ/Sm3 이하

<표 2-6> 대기 중 다이옥신류 분석결과(계속)

항 목		구분	대기 중 다이옥신 (pg-TEQ/Sm3)		대기환경기준
			AD-1	AD-2
			윈스턴	체육시설
3차 (봄철)	다이옥신	2,3,7,8-TCDD	0.0000	0.0000
		1,2,3,7,8-PeCDD	0.0028	0.0037
		1,2,3,4,7,8-HxCDD	0.0005	0.0005
		1,2,3,6,7,8-HxCDD	0.0013	0.0009
		1,2,3,7,8,9-HxCDD	0.0013	0.0008
		1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0.0003	0.0003
		OCDD	0.0001	0.0001
		소계	0.006	0.006
	퓨란	2,3.7,8-TCDF	0.0012	0.0012
		1,2,3,7,8-PeCDF	0.0006	0.0004
		2,3,4,7,8-PeCDF	0.0152	0.0104
		1,2,3,4,7,8-HxCDF	0.0017	0.0010
		1,2,3,6,7,8-HxCDF	0.0026	0.0018
		1,2,3,7,8,9-HxCDF	0.0005	0.0000
		2,3,4,6,7,8-HxCDF	0.0061	0.0034
		1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0.0006	0.0004
		1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0.0000	0.0001
		OCDF	0.0001	0.0000
		소계	0.029	0.019
	계		0.035	0.025	연간 평균치 0.6 pg-TEQ/Sm3 이하

사) 토양 다이옥신

본 사업의 조사지점에 대하여“잔류성유기오염물질공정시험기준”에 따라 측정‧분석하였다.

<표 2-7> 토양 중 다이옥신류 분석결과

항 목		구분	대기 중 다이옥신 (pg-TEQ/g)		토양환경기준
			SD-1	SD-2
			윈스턴	체육시설
1 차 (가을)	다이옥신	2,3,7,8-TCDD	0.0240	0.0000
		1,2,3,7,8-PeCDD	0.0414	0.1304
		1,2,3,4,7,8-HxCDD	0.0092	0.0238
		1,2,3,6,7,8-HxCDD	0.0117	0.0678
		1,2,3,7,8,9-HxCDD	0.0146	0.0509
		1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0.0140	0.0732
		OCDD	0.0072	0.0576
		소계	0.1220	0.4036
	퓨란	2,3.7,8-TCDF	0.0241	0.0470
		1,2,3,7,8-PeCDF	0.0101	0.0181
		2,3,4,7,8-PeCDF	0.2037	0.2888
		1,2,3,4,7,8-HxCDF	0.0256	0.0432
		1,2,3,6,7,8-HxCDF	0.0456	0.0694
		1,2,3,7,8,9-HxCDF	0.0044	0.0220
		2,3,4,6,7,8-HxCDF	0.0441	0.0830
		1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0.0242	0.0403
		1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0.0030	0.0048
		OCDF	0.0024	0.0048
		소계	0.387	0.621
	계		0.509	1.025	미국 EPA 토양중 다이옥신류 환경기준 1,00pg-TEQ/g 이하
2 차 (겨울)	다이옥신	2,3,7,8-TCDD	0.1699	0.2099
		1,2,3,7,8-PeCDD	0.2299	0.2199
		1,2,3,4,7,8-HxCDD	0.0000	0.0595
		1,2,3,6,7,8-HxCDD	0.0000	0.1259
		1,2,3,7,8,9-HxCDD	0.0000	0.0895
		1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0.0154	0.1287
		OCDD	0.0067	0.0677
		소계	0.422	0.901
	퓨란	2,3.7,8-TCDF	0.0954	0.0820
		1,2,3,7,8-PeCDF	0.0187	0.0332
		2,3,4,7,8-PeCDF	0.3323	0.5723
		1,2,3,4,7,8-HxCDF	0.0415	0.0750
		1,2,3,6,7,8-HxCDF	0.0899	0.1509
		1,2,3,7,8,9-HxCDF	0.0000	0.0490
		2,3,4,6,7,8-HxCDF	0.0794	0.2094
		1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0.0286	0.0691
		1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0.0055	0.0130
		OCDF	0.0031	0.0099
		소계	0.694	1.264
	계		1.116	2.165	미국 EPA 토양중 다이옥신류 환경기준 1,00pg-TEQ/g 이하