관리대상 대기오염물질 (35종)

NO.	오염물질명	배출허용기준	측정주기	관리현황
1	먼지(TSP)	12	실시간	TMS 측정
2	일산화탄소(CO)	45
3	염화수소(HCl)	12
4	황산화물(SOx)	16
5	잘소산화물(NOx)	50
6	이황화탄소	8	격월 1회	자가측정
7	포름알데히드	6.4
8	황화수소	1.6
9	불소화합물	1.6
10	시안화수소	3.2
11	브롬화합물	2.4
12	벤젠	4.8
13	페놀화합물	3.2
14	수은화합물	0.04
15	비소화합물	0.16
16	디클로로메탄	40
17	트리클로로에틸렌	40
18	1,3-부타디엔	6
19	아크릴로니트릴	3
20	1,2-디클로로에탄	12
21	클로로포름	5
22	테트라클로로에틸렌	10
23	스틸렌	23
24	에틸벤젠	23
25	사염화탄소	3
26	암모니아	16
27	카드뮴화합물	0.016
28	납화합물	0.16
29	크롬화합물	0.16
30	구리화합물	3.2
31	니켈 및 그 화합물	1.6
32	아연화합물	3.2
33	매연	2
34	다환방향족탄화수소류	0.05	연 1회
35	다이옥신	0.1	연 2회